|  |
| --- |
|  **仪器设备基本信息** |
| **仪器设备名称** | 多功能酶标仪 | **所在单位仪器编号** | 000001764 | **仪器设备英文名称** |  |
| **设备分类** | 分析仪器--光谱仪器 | **原值（万元）** | 45.85 | **仪器设备来源** | 购置 | **仪器设备类别** | 专用 |
| **运行状态** | 正常 | **共享模式** | 外部共享 | **主要科学领域** | 农学、生物学 | **规格型号** | SynergyMX |
| **产地国别** | 德国 | **生产制造商** | 德国 | **启用时间** | 2011-11-08 | **主要技术指标** | 荧光强度（FI，）、时间分辨荧光（TRF）、化学发光（辉光和闪光）、荧光共振能量传递（FRET）、孔域扫描，光谱扫描等。 |
| **主要功能** | ELISA (Enzyme Linked Immuno-Sorbant Assay)，蛋白定量，核酸定量，Protein & Cell Aggregation，化合物检测，细胞浓度 | 多功能酶标仪  |
|  **仪器设备所在单位信息** |
| **所属单位** | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | **通信地址** | 河北省石家庄市高新区恒山街162号 |
| **联系人** | 蒋春志 | **联系电话** | 87670610 |
| **电子邮箱** | jiangchunzhi64@163.com | **邮政编码** | 050035 |
| **对外开放共享规定** | 提前一周预约 | **服务内容** | 提供设备使用 |
| **参考收费标准** | 面议 |  |  |
| **预约服务网址** | http://www.hebyqlm.cn/index.do |