|  |
| --- |
|  **仪器设备基本信息** |
| **仪器设备名称** | 脂肪浸提仪 | **所在单位仪器编号** | ZY2014000004 | **仪器设备英文名称** |  |
| **设备分类** | 分析仪器 | **原值（万元）** | 23.86 | **仪器设备来源** | 购置 | **仪器设备类别** | 专用 |
| **运行状态** | 正常 | **共享模式** | 外部共享 | **主要科学领域** | 农学 | **规格型号** | SOX416 |
| **产地国别** | 德国 | **生产制造商** | 德国 | **启用时间** | 2010-12-01 | **主要技术指标** | 测量范围：0.1-100%。批处理能力：6位/批。每天处理量：42/84样本。样品容量：65毫升 (33×80mm滤纸筒)，依据样品不同，可处理0.5-3g。溶剂体积：40-110 ml。溶剂回收：80%。温度范围：0-285℃。加热时间：由20℃升至285℃可在5分钟内完成。浸提速度：依据应用不同而定，典型样品40-60min。 |
| **主要功能** | 用于植株或种子样品的粗脂肪含量测定 | 脂肪浸提仪  |
|  **仪器设备所在单位信息** |
| **所属单位** | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | **通信地址** | 河北省石家庄市高新区恒山街162号 |
| **联系人** | 蒋春志 | **联系电话** | 0311-87670617 |
| **电子邮箱** | jiangchunzhi64@163.com | **邮政编码** | 050035 |
| **对外开放共享规定** | 提前一周预约 | **服务内容** | 提供检测服务 |
| **参考收费标准** | 面议 |  |  |
| **预约服务网址** | http://www.hebyqlm.cn/index.do |