|  |
| --- |
|  **仪器设备基本信息** |
| **仪器设备名称** | 原子吸收光谱仪 | **所在单位仪器编号** | 2015000028 | **仪器设备英文名称** |  |
| **设备分类** | 分析仪器-光谱仪器-原子吸收分光光度计 | **原值（万元）** | 29.1 | **仪器设备来源** | 购置 | **仪器设备类别** | 专用 |
| **运行状态** | 正常 | **共享模式** | 外部共享 | **主要科学领域** | 农学 | **规格型号** | PE-AA400 |
| **产地国别** | 美国 | **生产制造商** | 珀金埃尔默 | **启用时间** | 2015-10-31 | **主要技术指标** | 环境要求：温度10℃～35℃，相对湿度≤80%，电压220V AC±10%；光学系统技术规格：波长189～900 nm，波长准确度±0.04nm，光谱带宽0.2、0.7、2.0nm。 |
| **主要功能** | 用于农业、环境监测等方面的常量及微量元素分析 | 原子吸收光谱仪  |
|  **仪器设备所在单位信息** |
| **所属单位** | 河北省农林科学院棉花研究所 | **通信地址** | 石家庄市新华区和平西路598号 |
| **联系人** | 李伟明 | **联系电话** | 0311-87652078 |
| **电子邮箱** | 438366698@qq.com | **邮政编码** | 050051 |
| **对外开放共享规定** |  | **服务内容** |  |
| **参考收费标准** |  |  |  |
| **预约服务网址** | http://www.jicotton.com/ |